霍夫圆算法目前问题：

1. 部分图的清晰度缘故，所以会出现个别多余的圆，我也调试了很久，要是将他们全部去掉那么需要的圆也会被去掉

2. 后面的几张图因为涉及灯的角度导致变形，灯位于摄像头边缘有些失真，或者圆不完整这样的情况，识别不了，但是这个我也查了下，霍夫圆算法是解决不了的，所以我基本都是用前几张图进行反复测试的。